附件一：

	项目名称
	重症监护室呼吸机项目

	品目
	货物类

	数量
	1套

	需要实现的主要功能或目标：
	一、使用环境：重症监护室吊塔上，适用于成人、儿童、新生儿；

二、通气类型：压力控制、容量控制、窒息后备通气。

三、核心通气模式（必备）：A/C（含PCV、VCV）；SIMV（含P-SIMV、V-SIMV）；PSV、CPAP；双水平正压通气（BiLevel/BIPAP/Bivent）；压力调节容量控制（PRVC/Autoflow/VV+）；无创通气（NIV）。

四、显示及监测：1.全中文操作界面，配备原厂彩色液晶屏，屏幕尺寸≥15英寸；支持屏幕触摸、旋钮、按键等多种操作方式。

2.设置参数与监测参数分屏显示。

3.能显示并监测以下内容：包含但不限于潮气量（吸入/呼出）、分钟通气量、气道压力（峰压/平台压/平均压/PEEP）、呼吸频率、氧浓度、顺应性、气道阻力等参数。

4.具有压力、流量、容量的实时波形显示功能，可用三种不同颜色分别显示机械吸气、呼气、自主呼吸曲线。

五、关键参数范围

1.潮气量：25～2500ml；2.通气频率：1～80次/分；3.吸气峰流量：3～150L/min；4.吸气压力：5～90cmH₂O；

5.PEEP：0～45cmH₂O；6.吸气时间：0.2～8秒；7.氧浓度：21～100%；8.流量触发：0.2～20L/min；9.压力触发：0.1～20cmH₂O；10.呼气灵敏度：1～80%。

	质量要求：
	设备必须为全新、原装、技术成熟稳定的产品，非组装、翻新或试验型号。

	服务要求：
	1.需提供设备所需的全套配套附件，包括但不限于主机、湿化器、2套重复使用成人呼吸管路、1个无创面罩、模拟肺1个等，可选配原装医用空压机并可同时连接中心供气使用，保证安全供气, 非主机内置空压机或涡轮供气方式。

2.整机免费保修期不低于3年。

3.保修期内提供7x24小时应急响应服务，接到报修电话后，工程师≤4小时内响应，≤24小时内到达现场解决问题（根据地理位置可调整）。

4.保修期后，需提供优惠的、可选择的保修续约服务或按次维修服务。

	安全要求：
	1.报警功能：智能分级声光报警，显示报警原因及处理建议。

2.报警参数：气道压力上下限、分钟通气量上下限、呼吸频率上下限、氧浓度、呼吸暂停、供气故障。

3.电气与机械安全：整机绝缘、漏电等指标必须符合安全标准。设备内置电池续航≥60分钟。

	时限要求：


	1.设备应在接到我方进场通知的5个工作日内将全部设备免费运送至医院指定场所；

2.设备到货后 2个工作日内完成系统的安装调试工作，确保系统正常运行，并具备验收条件。

	预算金额（元）
	200000.00

	预计采购时间
	2026年9月30日前


