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	项目名称
	消防设施维护保养项目

	品目
	服务类

	维护清单
	服务内容名称
	数量
	单位

	
	室外及室内消火栓系统
	1
	套

	
	火灾自动报警及消防联动 控制系统
	1
	套

	
	喷淋系统
	1
	套

	
	防排烟系统
	6
	套

	
	送风系统
	1
	套

	
	气体灭火系统
	1
	套

	
	应急照明及疏散指示系统
	1
	套

	
	消防通讯系统
	1
	套

	需求概况
	1、 本项目的特定资格要求：供应商须在“社会消防技术服务信息系统”中备案公示且服务类型为：消防设施维护保养检测。
2、 维保服务内容主要包含以下内容：
1． 提供按照国家《建筑消防设施维护保养技术规程》和《建筑消防设施维护管理》等标准规定的周期预防性测试；
2． 提供月度一次的消防检测测试及年度消防联动测试；
3． 每月固定人员进行消防设施维保，无特殊情况不得更换人员；
4． 故障维修：
(1) 巡检过程中发现需要维修的问题，能当场解决的，现场解决；
(2) 如设备发生故障，一般故障需要处置的24小时内到场，紧急情况需要处置的，在收到院方通知后应在3小时内到达现场进行维修，确保设备尽快恢复正常运行。
5． 配件更换：对于因正常磨损或老化需要更换的配件应提供原厂或同等质量的配件（配件由院方采购或委托乙方采购）,更换配件的人工费包含在维保服务费用内，不得另外收费。（除水泵、风机系统等大型设施需厂家配合维修的人工费外）
6． 项目总周期为一年，合同按年度签订，首年合同满意后，将优先续签第二年合同。

	预计金额
	21000.00/年(定期更换的耗材费用请另附清单)

	预计采购时间
	2026年9月30日前
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注：该承诺书上供应商所承诺的内容如有虚假或无法达到承诺内容的，供应商负全部责任和后果。
